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Acquisition d’une machine de prototypage de circuits imprimés par gravures laser et mécanique


QUESTION / REPONSE N°1




Question : 
Concernant le PSE n° 6 – Forêts supplémentaires, est-il possible de répondre à la place des forêts 4,2 et 5,2 mm avec des fraises de découpe, qui pourraient faire des trous de 4,2 et 5,2 mm en découpe intérieur ?

Réponse : 
Oui, il est possible de répondre avec des fraises de découpe pour les diamètres 4,2 mm et 5,2 mm à la place des forets correspondants.

Par ailleurs, la PSE n°6 étant facultative, les candidats demeurent libres de ne pas présenter de proposition au titre de cette prestation supplémentaire éventuelle.
.


QUESTION / REPONSE N°2



Question : 
Pour l'installation de la machine, est-ce que l'ESISAR pourra mettre à disposition de l'installateur un transpalette manuel pour convoyer la machine du lieu de déchargement jusqu'à la salle de destination ?

Réponse : 
Les informations relatives aux conditions de site et de déploiement de la machine sont les suivantes :

· Les voies d'accès jusqu'au bâtiment C peuvent accueillir des camions jusqu'à 19 tonnes.
· La porte d'accès à la salle C097 a une largeur de 1,4 mètre.
· L'espace disponible au sol pour l'installation de la machine est de 2 mètres par 1,2 mètre.
· Un transpalette manuel de 2 tonnes sera mis à disposition par l'établissement.
· Trois personnels seront disponibles pour assister à la manipulation et à la mise en place de l'équipement (charge unitaire à soulever : 120 kg).
· La distance entre le point d'installation et l'arrivée d'air comprimé est de 2,4 mètres.


QUESTION / REPONSE N°3



Question : 
Pour l'installation de la machine, est-ce que l'ESISAR pourra mettre à disposition de l'installateur un transpalette manuel pour convoyer la machine du lieu de déchargement jusqu'à la salle de destination ?

Réponse : 
La réponse a été apportée dans la QR N°2 ci-dessus.


