Réponses à la demande de précisions techniques – Article 3.2.1 du CCTP

BESOIN TECHNIQUE : 
Nous avons besoin d’accéder au-dessus de la partie horizontale de l’empennage d’un avion A400M. 
Les 2 configurations autorisées, illustrées et cotées ci-après, permettent cet accès.
Rappel : le type de PEMP 3-A est imposé.
La longueur utile (extension déployée, le cas échéant) doit être comprise entre 4,00 et 5 ,00 m.

EXEMPLE DE REFERENCES :
[bookmark: _GoBack]A titre d’exemple, nous utilisons actuellement des PEMP de type Holland Lift Combistar B-165EL25 dont les caractéristiques répondent aux exigences formulées dans le CCTP. Il s’agit d’une configuration à tiroir.
Cependant, nous rappelons qu’aucun modèle ou marque de PEMP n’est imposé. 


Possibilité 1 : déport par extension d’un tiroir

4,00 à 5,00 m



2,50 m mini



1,50 m mini


14,50 m mini









Possibilité 2 : déport par translation du panier
1,50 m mini
14,50 m mini
4,00 m mini

