Questions/réponses – fichier n°2
· Question n° 3 : Serait-il possible d'avoir la liste des travaux électriques prévus avant le démarrage du Marché s'il vous plaît (info transmise lors de la visite ce jour) 
Réponse n°3 :
· TD du RDC actuellement dans le local serveur : déplacement du TD dans le local reprographie (voir plans du DCE) et changement du TD pour mise aux normes
· Remplacement des disjoncteurs différentiels respectifs aux tarifs bleus et repérage des cellules desservies. 
· Regroupement des deux tarifs bleus de la même entité en un seul, afin d’avoir un seul abonnement de fournisseur. 
· Mise aux normes des TD du R+1 et R+2 qui seront mis à hauteur d’homme
· Création d’un TGBT en face du local compteur qui alimentera l’ensemble des TD

· Question n°4 : RC art.3-1 : les rapports RAAT n°32061146S11AM-RTV_V1 et plomb n°17811530 et n°32061146 sont annoncés au DCE mais n'y figurent pas, alors que le CCTP lot 6 art.3.1, 3.2 et 3.5.1.3 y renvoie. Merci de les mettre à disposition.
Réponse n°4 : ces rapports figurent bien au DCE mis en ligne. Ce sont les pièces « 07 - RAAT Rapport N° 32061146S11AM-RTV_V1.pdf », « 08 - 1 DPAT rapport plomb n° 17811530 du 23022023.pdf » et « 08 - 2 DPAT rapport plomb n° 32061146 du 24062026.pdf » du DCE (Dossier de Consultation des Entreprises)). Elles figurent bien au DCE. Je les envoie à l’ensemble des entreprises par la messagerie Place, en pièce jointe du message qui vous envoie également ce fichier. Avez-vous téléchargé l’ensemble du DCE ?

-  Question n°5 : L'analyse documentaire BVS du 22/04/2026 nous a été communiquée. En revanche la « Note technique Amiante SS4 & Pb tribunal de Lunéville_ind2 », pièce 12 du DCE, visée trois fois au CCTP lot 6, reste absente.
Réponse n0 5 : Le CCTP fait référence à la note réalisée par BVS intitulée « BVS Note technique amiante & Pb tribunal de Lunéville_ind2 ». Ce document est présent dans le DCE en tant que pièce 12. Cette pièce 12 correspond au fichier « 12-Note technique Amiante SS4 et plomb.pdf » du DCE téléchargeable sur la plate-forme des achats PLACE. Les 2 appellations différentes font référence au même document. La pièce 12 du DCE est bien présente dans le DCE téléchargeable. Je l’envoie à l’ensemble des entreprises par la messagerie Place, en pièce jointe du message qui vous envoie également ce fichier. Avez-vous téléchargé l’ensemble du DCE ?

· Question n°6: L'analyse documentaire BVS du 22/04/2026 conclut que l'information amiante n'est pas exhaustive et qu'un repérage complémentaire doit être réalisé avant toute intervention. Sera-t-il communiqué avant la remise ?
Réponse n°6 : Ce repérage nécessitant un sondage destructif et la présence d’une entreprise SS4, il sera effectué pendant la période de préparation. Il concerne les ouvrages décrits en page 8/79 du RAAT (pièce 07 - RAAT Rapport N° 32061146S11AM-RTV_V1.pdf du DCE), c’est-à-dire la couverture du petit local en avancée du tribunal (concernée par les travaux), côté place Notre-Dame, situé à l’extrémité de la rampe PMR existante, et un conduit d’évacuation des eaux usées (concerné par les travaux), descendant « entre autres » dans le mur de la salle des pas perdus, et le coffre sous baignoire au RDC (non concerné par les travaux).

· [bookmark: _Hlk242186217]Question n°7 : Le CCTP lot 6 art.3.5.1.2 vise le détapissage « hors prestation incluse au lot 1 », dont le CCTP prévoit aux art.3.6.11 et 3.6.12 la dépose des sols, plinthes, toile de verre et tapisserie. Que reste-t-il au lot 6 ?
Réponse n°7 : Le plan de repérage murs (§5.4.3) confirme que l'article 3.6.12 du CCTP lot 1 (dépose toile de verre/tapisserie, repère "1") s'applique exclusivement aux murs existants conservés recouverts d'un revêtement ancien. Les parois issues de démolition de cloisons sont traitées sous un repère distinct ("support neuf", repère 10), sans prestation de détapissage associée, le support étant neuf. Les deux prestations relèvent donc bien de périmètres différents et non cumulables sur un même mur : détapissage + réfection (lot 1 + lot 6 art. 3.5.1.2) pour l'existant conservé ; reprise/lissage de support neuf (lot 6, hors art. 3.5.1.2) pour les parois issues de démolition. Les détapissages restant seront à la marge.
· [bookmark: _Hlk242695889]Question n°8 : CCTP commun art.1.5.9 : les précisions et compléments de l'entrepreneur doivent figurer dans une section « OMISSIONS » en fin de DPGF. Le cadre du lot 6 n'en comporte pas. Merci d'indiquer où porter ces éléments.
Réponse n°8 : Les entreprises doivent répondre sur la même base c’est-à-dire sur les prestations de la DPGF. L’article 1.5.9 du CCTP commun est donc « sans objet ». Il ne faut pas en tenir compte. S’agissant d’un marché à prix global et forfaitaire, seules les quantités peuvent être modifiées conformément à l’article 3-5B du RC (règlement de la consultation)
· [bookmark: _Hlk242186237]Question n°9 : CCTP commun art.1.10.5 : le nettoyage final est assuré « notamment par le lot PEINTURE/FAIENCE/SOL/SIGNALETIQUE/ACCESSIBILITE ». Merci de préciser le périmètre exact et la part incombant à chacun des neuf lots.
Réponse n°9 : Conformément à l'article 1.10.5 du CCTP commun, le nettoyage de chantier est partagé selon deux niveaux : (1) chaque entreprise titulaire d'un lot assure le nettoyage quotidien de sa propre zone de travail et l'évacuation de ses déchets/gravats propres, pendant toute la durée du chantier ; (2) le nettoyage final de remise en état complète avant réception est assuré par le lot 6 PEINTURE/FAIENCE/SOL/SIGNALETIQUE/ACCESSIBILITE, conformément à l'article 3.11 de son CCTP (nettoyage de réception et nettoyage de livraison/mise en service), incluant notamment l'enlèvement des protections mises en place par les autres corps d'état. Il n'est pas prévu de répartition chiffrée par lot de cette prestation finale, le lot 6 étant seul chargé de ce nettoyage généraliste de surface
[bookmark: _Hlk242449559]
- Question n°10 : le calendrier prévisionnel du 09/09/2026 fixe le début de la période de préparation au 09/11/2026, soit 20 jours après la remise, délai couvrant analyse, négociation et notification des 9 lots. Ces dates sont-elles maintenues ?
Réponse n°10 : Comme son nom l’indique, il s’agit d’un calendrier prévisionnel. C’est un calendrier indicatif, décrivant le déroulement du projet, la durée et l’enchaînement des tâches de chaque lot.  Les dates, dont celle du début de la période de préparation, peuvent donc évoluer. 

· [bookmark: _Hlk242186257]Question n°11 : CCTP art.3.5.13 lot 6 : anti-graffiti sur bétons neufs en secteur patrimonial remarquable. Confirmez-vous que l'état de surface livré par le lot 1 permet l'application directe, et l'aspect a-t-il été soumis à l'ABF ?
Réponse n°11 : Une réception de support par le maître d’œuvre permettra l’arbitrage. Il conviendra également de vérifier le taux d’humidité du béton lors de la réception du support. L’ABF a donné son accord suite au dépôt de la DP.

· Question n°12 : CCAP art.4-1 : la PSE1 s'exécute dans le délai global sans prolongation. Confirmez-vous que la décision de la retenir sera notifiée au plus tard à la notification du marché, pour intégration au calendrier détaillé d'exécution ?
Réponse n°12 : Oui, nous confirmons

· [bookmark: _Hlk242186276]Question n°13 : CCTP art.3.6.4.2 lot 6 : l'article décrit deux produits incompatibles, un tapis rigide type Nuway Grid à profilés aluminium et un tapis textile de 8 à 10 mm de classe 33. Merci d'indiquer lequel est retenu.
Réponse n°13 : Deux systèmes sont effectivement prévus selon la nature du support : le tapis rigide type Nuway Grid sur la zone en faux plancher (entrée/sortie technique) (entrée place du château), et le tapis textile collé sur la zone en dalle béton (sortie secours côté Place Notre Dame)
[bookmark: _Hlk242186297]
- Question n°14 : CCTP art.3.8.6 lot 6 : les plans d'évacuation sont une provision d'1 par niveau ou zone stratégique, soit 3 à la DPGF. Le nombre issu de notre relevé au titre de la NF X 08-070 et de l'article MS 41 sera-t-il retenu ?
Réponse n°14 : L'article 3.8.6 du CCTP précise explicitement que la quantité indiquée en DPGF constitue une provision. Le nombre définitif de plans d'évacuation sera déterminé sur la base du relevé réglementaire (NF X 08-070) réalisé par l'entreprise et validé par la Maîtrise d'Œuvre / SDIS. Toute variation par rapport à la provision DPGF fera l'objet d'un ajustement contractuel selon les modalités prévues au marché. Attention : les plans d'intervention (art. 3.8.5, relevant de l'article MS 41 et de la norme NF S 60-303) constituent un ouvrage distinct des plans d'évacuation et font l'objet d'un comptage séparé.
· Question n°15 : CCTP art.3.7.1.1 lot 6 : la bande adhésive prescrite est peu adaptée aux nez de marche en pierre et sur escalier galvanisé. Les variantes étant interdites au RC art.2-5, un dispositif équivalent peut-il être remis en offre de base ?
   Réponse n°15 : Non, cela serait considéré comme une variante. Je vous remercie de répondre à la solution de base définie dans le CCTP

· Question n°16 : CCTP art.3.7.1.2 lot 6 : la préparation des contre-marches ne vise que les supports pierre et bois. L'escalier galvanisé impose une pièce rapportée, hors descriptif. Confirmez-vous qu'elle est due, et relève-t-elle d'un prix nouveau ?

Réponse n°16 : Seule la signalétique au sol imposée réglementairement en cas de hauteur libre inférieure à 2,20 m sous volée (protection contre choc) est due au titre des exigences de sécurité générale ERP

· Question n°17 : CCTP art.3.7.1 lot 6 : la sécurisation du volume sous l'escalier galvanisé, relevée lors de la visite du 5 octobre, n'apparaît à aucun article. Est-elle due au lot 6 et, si oui, à quel article la rattacher ?
Réponse n°17 : cela n’est pas prévu au DCE. Je vous remercie de répondre à la solution de base.

· Question n°18 : RC art.3-5.B : le candidat peut modifier de manière manuscrite les quantités de la DPGF. Comment les offres seront-elles comparées au critère prix si les quantités retenues diffèrent d'un candidat à l'autre ?
Réponse n°18 : comme indiqué dans le RC à l’article 3-5 B, « les quantités mentionnées dans le cadre de la DPGF sont indicatives. Il appartient au candidat de les vérifier en se référant à l’ensemble des documents techniques du DCE (CCTP, plans, …) et la visite du site. Si, après vérification, le candidat souhaite modifier une ou plusieurs quantités, il indiquera de manière manuscrite celle qu’il estime être nécessaire à la bonne réalisation des ouvrages en barrant celle existante ».
Pendant la durée de la consultation, si vous constatez des quantités qui vous semblent non cohérentes avec la prestation demandée, vous pouvez le signaler au Maitre d’ouvrage.
Vous pouvez également modifier les quantités de vous-même et, ce, en accord avec le RC et les prestations décrites au CCTP. 
Dans tous les cas, lors de l’analyse, les offres seront jugées sur le prix indiqué dans l’acte d’engagement par les candidats. 

· Question n°19 : Lot 01 démolition - gros-oeuvre. Pouvez-vous nous préciser comment sont rémunérés les frais d'occupation de voirie pour la mise en place de la base vie et des clôtures. A la charge du lot gros-oeuvre ou rémunéré par le compte prorata ? »
Réponse n°19 : les frais d’occupation sont à prendre en compte dans le prix 3.4 « installation de chantier » de la DPGF du lot 1 « Démolition/Gros œuvre ».

· Question n°20 : Dans le CCTP du lot 5, il y a un paragraphe 3.3.1. PSE&1 Garde-corps escalier intérieur, que l'on ne retrouve pas sur le DPGF. Faut-il en déduire que celui-ci n'est plus à chiffrer ?
Réponse n°20 : A la fin de la DPGF (en page 2 du document pdf c’est-à-dire en dernière page du document pdf), il y a un encart intitulé PSE1 « Embellissements » et la prestation apparaît au prix 3.3.1 PSE 1 : Garde-corps escalier intérieur

- Question n°21 : Dans le CCTP du lot 5 les mains-courantes du garde-corps 3.4.1. sont en Ø40, est-il possible de passer en Ø42.4, et les lisse intermédiaire en Ø26.9 au lieu de Ø30? 30 et 40 sont moins courante et donc plus cher !
Réponse n°21 : les variantes ne sont pas autorisées. Il faut répondre à la solution de base, c’est-à-dire aux prestations demandées dans le CCTP
[bookmark: _Hlk242454598]- Question n°22 : Dans le CCTP au chapitre 5.4 page 37, vous nous informer que les tableaux électriques ont été récemment rénovées. Le jour de la visite, ces derniers n’était pas encore modifié et rénovés. Pourriez-vous nous fournir les schémas élec de chaque étage
Réponse n°22 : les schémas électriques des modifications apportées seront donnés aux entreprises lors de la période de préparation.
· Question n°23 : L’entreprise doit réaliser l’ensemble des démarches administratives auprès de la ville de Lunéville concernant les demandes d’occupation du domaine public : réservation des places de stationnement, emprise domaine public et mise en place de clôtures. Pouvez-vous nous indiquer si les frais d’occupation qui en résultent, disponible sur le site de la municipalité, (budget très conséquent pour la durée globale du chantier) est à prendre en compte dans notre offre ou si les frais seront supportés directement par le maitre d’ouvrage?

Réponse n°23 : les frais d’occupation sont bien à prendre en compte dans le prix 3.4 « installation de chantier » de la DPGF du lot 1 « Démolition/Gros œuvre ».
