MAPA N° 26.742.46 : Réaménagement du site d'Aubagne Tourtelle et divers sites de la CPCAM des BDR 
RECAPITULATIF DES QUESTIONS POSEES ET DES REPONSES APPORTEES AU 03/11/2026

POUR RAPPEL
Date limite de remise des offres (DLRO) : 16/11/2026 à 16:00
Date limite de dépôt des questions : 12/11/2026 à 16:00.

Un candidat a posé 10 questions en date du 03/11/2026
Question du 03/11/2026 :
1. Faux plafonds acoustiques (CCTP § 2.3.3 – BPU 2.3.3 – DQE)
Le CCTP demande des dalles « en fibre de bois de forte densité type EKLA dB 41 de ROCKPHON », alors que la référence EKLA est une dalle en laine de roche. La suite de l'article décrit d'ailleurs un « panneau acoustique en laine de roche ». Le DQE mentionne en outre le « remplacement de dalles EKLA TH40 » (60 m²).
Pouvez-vous préciser le matériau attendu (laine de roche ou fibre de bois) et confirmer la référence de dalle à prendre en compte pour le remplacement des 60 m² (EKLA dB 41 ou dalles identiques à l'existant) ? 
Réponse du 04/11/2026 : 
Il s’agit d’une coquille – Il faut lire « fibres minérales à forte densité », au lieu de « fibres de bois haute densité ». La précision est apportée dans le CCTP V2. 

2. Revêtements de sols (CCTP § 2.1.4 – BPU 2.1.4)
Le poste est intitulé « revêtements de sols linoléum », alors que la description porte sur un revêtement PVC en lés de type Tarkett ou Gerflor (4,5 mm, U4 P4, envers mousse polyuréthane). Le DQE parle de sol « en lés ou en dalles (suivant gamme) » et de « revêtement de sol PVC en lés ».
Pouvez-vous préciser le matériau attendu : PVC acoustique en lés ou linoléum naturel ? Un linoléum naturel (matériau biosourcé, en lien avec le critère environnemental) répondant aux performances demandées serait-il accepté ?
Réponse du 04/11/2026 :
Les deux matériaux sont acceptés. La précision est apportée dans le CCTP V2 ainsi que dans le BPU V2. 

Question du 03/11/2026 :
3. Seuils et butées (DQE – lignes « seuils » et « butée »)
Le DQE comporte des quantités de seuils (3 u) et de butées (4 u) qui n'ont pas de ligne correspondante au BPU ni de description au CCTP.
Comment devons-nous les chiffrer (ajout d'une ligne au BPU, fourniture hors bordereau, ou inclusion dans le prix du revêtement de sol) ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Ils doivent être inclus dans le prix du revêtement de sol, dans la mesure ou ces éléments sont nécessaires à la parfaite finition des ouvrages. Cette précision est portée dans le DQE V2. 

Question du 03/11/2026 :
4. Dépose et remontage du faux plafond du local serveur (DQE – réf. 2.3.1)
Le DQE prévoit une « dépose du plafond et remontage avec petite fourniture » (6 m²), rattachée au prix 2.3.1 « dépose de faux plafond et évacuation ».
Faut-il chiffrer ce poste au prix 2.3.1, qui ne comprend pas le remontage, ou ajouter un prix spécifique de dépose et repose ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Il s’agit de déposer le faux plafond existant avec le prix 2.3.1, puis de restituer un faux plafond neuf. 

Question du 03/11/2026 :
5. Plancher technique du local serveur (DQE – réf. 2.2.1)
Le DQE prévoit un « démontage et reprise du plancher technique avec petite fourniture » (6 m²), alors que le prix 2.2.1 du BPU correspond à la fourniture et pose de dalles neuves sur vérins.
S'agit-il d'un réemploi des dalles existantes ou de la fourniture de dalles neuves ? Pouvez-vous indiquer le modèle de plancher existant (fabricant, format, hauteur de plénum) ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Le poste de prix s’applique pour de la fourniture de dalles neuves et/ou réemploi des dalles existantes. 
Il s’agit, si possible, d’une intervention en ré-emploi. 
Les dalles ont un format de 60/60/30, caisse galvanisée, marque Comey, Gamma, ou Denco] 

Question du 03/11/2026 :
6. Cloisonnettes HPL (BPU 2.4.1 et 2.4.2 – DQE)
La ligne 2.4.1 du DQE (28 m²) est libellée « y compris portes (inclus 5 portes) », et la ligne 2.4.2 prévoit 5 portes séparément. Le CCTP mentionne 2 cabines PMR.
Pouvez-vous confirmer que le prix au m² 2.4.1 s'entend hors portes, que les 5 portes sont uniquement chiffrées en 2.4.2, et préciser le nombre de portes PMR parmi ces 5 portes ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Les prix unitaires issus du BPU sont les seuls qui sont contractuels. Le DQE est indicatif et les quantités sont à vérifier.
2.4.1 est à chiffrer tel que décrit, soit un panneau fixe courant.
2.4.2 décrit les panneaux de porte, sans différencier les 2 portes des cabines PMR (cf plan).

Question du 03/11/2026 :
7. Nettoyage (BPU 2.5 – DQE)
Le BPU prévoit un prix à l'ensemble (« nettoyage de fin de chantier en 2 phases »), et le DQE 5 unités (« par phase et zone travaux y compris étage »).
Le prix unitaire à indiquer correspond-il à une phase de travaux (nettoyage d'OPR + nettoyage de livraison) ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Il s’agit d’une prestation globale, à réaliser pour chaque phase de travaux, et à chaque fois en 2 étapes (OPR + livraison) soit environ 5 nettoyages pour l’ensemble. Cette précision est portée dans le DQE V2. 

Question du 03/11/2026 :
8. Protection des sols conservés et calfatages (BPU 2.1.1 et 2.1.5)
Ces prix figurent au BPU, mais aucune quantité n'est prévue au DQE pour l'opération d'Aubagne Tourtelle, alors que le CCTP impose la protection de tous les sols conservés.
Faut-il inclure ces prestations dans les autres prix unitaires pour l'opération d'Aubagne ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Il s’agit de protéger les sols impactés par les différentes phases de travaux, et non tous les sols de l’immeuble.

Question du 03/11/2026 :
9. Reprise du faux plafond sur cloison « SAD » (DQE – zone bureaux CAF, réf. 2.3.2, 50 m²)
Pouvez-vous préciser la signification de « cloison SAD » et la nature de la reprise attendue : dalles minérales sur ossature cachée (prix 2.3.2) ou raccord avec le plafond existant ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Il s’agit d’une cloison séparative à ossature double, non jointive – non prévue au présent lot
La reprise, coté Pôle, consiste à raccorder le plafond existant.

Question du 03/11/2026 :
10. Cloisons et périmètre du lot
Le CCTP du lot 02 (§ 1.4.4) mentionne des cloisons 120/96 et 98/48 CF ½ h et CF 1 h, sans prix correspondant au BPU. Le CCTP est par ailleurs intitulé « lot 03 ».
Pouvez-vous confirmer que les cloisons de distribution ne font pas partie du lot 02 et indiquer quel intervenant les réalise (pour l'enchaînement des travaux et le planning) ?
Réponse du 04/11/2026 : 
Ces éléments sont évoqués au chapitre des généralités. Leurs caractéristiques éventuelles doivent être respectées lors d’intervention en faux plafond, notamment. Les cloisons ne font pas partie du lot 2, mais d’un marché cadre en cours de validité. Le prestataire sera indiqué aux titulaires des différents lots.


