QUESTIONS BdxINP 2026-26

Question du 22/07/2026 – 15 : 46 : 
Concernant le CCTP, paragraphe « 3.1 - Micro-extrudeuse”, pouvons-nous répondre avec un compoundeur : 1. dont la température maximale est de 300 °C ? 2. dont le logiciel dépourvu de la fonction « rhéométrie » ? Une température maximale de 300°C convient à notre besoin. Un logiciel de rhéologie n’est pas nécessaire à notre besoin. 

Question du 22/07/2026 – 15 : 49 : 
Concernant le CCTP, paragraphe « 3.1 - Micro-extrudeuse”, pouvons-nous répondre avec un compoundeur : 3. fournie avec 1 jeu de vis co-rotatives et 1 jeu de vis contra-rotatives ? 4. dépourvu de port secondaire (e.g. nécessaire à un suivi Raman...) ?  Oui c’est possible. 1 jeu de vis co-rotatives et 1 jeu de vis contra-rotatives répond à notre besoin. L’appareil n’a pas besoin d’être équipé d’un port secondaire (e.g. nécessaire à un suivi Raman…). 

Question du 22/07/2026 – 15 : 51 : 
Concernant le CCTP, paragraphe « 3.1 - Micro-extrudeuse”, pouvons-nous répondre avec un compoundeur : 5. dépourvu de dispositif pour faire varier le volume du canal de recirculation ? Oui c’est possible. Un appareil avec volume du canal de recirculation constant convient à notre besoin. 

Question du 22/07/2026 – 15 : 54 : 
Concernant le CCTP, paragraphe « 3.2 – Mini-presse à mouler par injection”, pouvons-nous répondre avec seulement les 2 moules suivants : 1. moule ISO 527-2-1BA 2. moule « barreau DMA » L = 60 mm, l = 10 mm, e = 1 mm. Oui, il est possible de répondre avec les 2 moules proposés.

Question du 22/07/2026 – 16 : 00 : 
Concernant le CCAP, les paragraphes 10 et 11 impliquent que « les prestations » font l’objet : 1. d’1 garantie de 3 ans à compter de la date "X" de notification de la décision d’admission 2. d’1 maintenance sur site 1 an et 2 ans après la date "X". Conformément à l'article 10 du CCAP, les prestations font l'objet d'une garantie d'une durée d'un an à compter de la date de notification de la décision d'admission.
Conformément à l'article 11 du CCAP, les prestations font ensuite l'objet d'une maintenance assurée par le titulaire pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de garantie.

